|  | autom@tisme_en_ligne |

| combinateur et programmateur

| combinateur

compartiment des cames, ouvert
moteur enlevé, on voit les pignons du réducteur de vitesse

| programmateur

programmateur ancien : le réglage se fait à la main
Axe et cames enlevés : on voit les mini-rupteurs à galet
programmateur "caréné" : il faut un outil pour régler les cames
Réglage : la plaque de réglage, dans la main gauche, maintient une demi-came en position la main droite fait tourner le tambour gradué jusqu'au repère souhaité. => la demi-came grise permet de fixer le début d'un creux, =>la demi-came rouge, la fin de ce creux

| fermer le fichier pour retourner dans Machine à laver | autom@tisme_en_ligne | haut de la page |