Commentaires

|

Plan

Festo Industrial PC
FESTO IPC
| Introduction
| L’IPC est un Automate Programmable Industriel (API). Il est donc destiné à être installé dans l’industrie pour commander des processus.
FESTO IPC
| API
| Un Automate Programmable Industriel (API) ou PLC (Programmable Logic Controller) est constitué:
FESTO IPC
| La gamme
FESTO IPC
| Concept IPC
| Le concept IPC est conçu autour de la technologie du PC Industriel afin d’en exploiter la puissance des processeurs INTEL, et leur capacité à communiquer, en particulier par les réseaux Ethernet.
FESTO IPC
| La gamme PS1 Professional
| C’est l’API sous la forme d’un IPC modulaire permettant de multiples fonctions au niveau:
| CPU
| Automatisme
| Bus de terrain
| Réseau Ethernet
| Programmation
| Interface Homme Machine
| Stockage de données
FESTO IPC
| Rq: L’IPC n’est pas conçu avoir un maximum d’E/S, mais pour gérer des E/S en réseau, appelées E/S déportées.
FESTO IPC
| Les CPUs
| Plusieurs modules CPU sont disponibles:
| HC01 :CPU Am186 512KB-RAM/512KB-Flash, TTL-RS232, 8 E/S
| HC02 :CPU Am186, PS1-HC01 + Ethernet
| HC20-40:CPU 486HB/33MHz/4MB, VGA, TTL-COM, 512KB ZPR, 1MB Flash
| HC1X:CPU PC/CHIP F8680, 1MB, CGA, TTL-COM, 512Kb Flash
FESTO IPC
| La CPU HC16
FESTO IPC
| La CPU HC16
FESTO IPC
| Les Modules d’Entées/Sorties Tout Ou Rien (TOR)
FESTO IPC
| Les Modules d’Entées/Sorties Analogiques
FESTO IPC
| Les Modules de commande d’axes moteurs
FESTO IPC
| Communication: Interface PC
FESTO IPC
| Communication: Bus de terrain
FESTO IPC
| Communication: I2C
FESTO IPC
| Communication GSM avec le FEC
FESTO IPC
| Interface Homme Machine (IHM)
FESTO IPC
| Gestion des Entrées/Sorties
FESTO IPC
| Exemple IO40
FESTO IPC
| Exemple IO40
FESTO IPC
| Exemple IO40
FESTO IPC
| Exemple IO40
FESTO IPC
| Allocation mémoire1
FESTO IPC
| Allocation mémoire2
FESTO IPC
| Programmation
FESTO IPC
| Conclusion