12
FESTO IPC
•Les Modules d’Entées/Sorties Analogiques
–Module IO11: 8 Entrées, 12Bits/25us, 0-20mA
–Module IO12: 8 Entrées, 12bit/25us, 0-10V
–Module IO32: 8 Entrées, 12Bits/1 ms, V/A
–Module IO40: 4 Entrées, 12 Bit/10ms, 0-5V,0-10V,±10V,±5V
–Module IO41: 4 Entrées , 16 Bits/100ms, ±10V
–Module IO48: 4 Entrées, 12Bit/10ms, 0-20mA/4-20mA
–Module IO60: 4 Sorties, 12Bit/4us, ±10V
–Module IO64: 4 Sorties, galv isolation, 12Bit/20us, ±10V/0-20mA
–Module IO70: 2 Sorties, 12bit/4us, 0-10V
–Module IO73: 2 Sorties, 12Bit/4ms, 0-20ms